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Exempel – anpassas


Förare och utfärdande arbetsgivare
Förarens namn / personal-ID eller annan identifiering: [Fylls i]
Förarens arbetsgivare / avdelning: [Fylls i]
Utfärdande arbetsgivare / eventuell inhyrare: [Fylls i]
Tillståndet är personligt. För inhyrd personal utfärdas det av arbetsgivaren som hyr in föraren.
Trucktyper och arbetsuppgifter
Tillåtna trucktyper (ange exakt typ, eventuell utbildningskod): [Fylls i]
Modeller / truck-ID eller annan avgränsning: [Fylls i]
Tillåtna arbetsuppgifter: [Fylls i]
Arbetsplats / område: [Fylls i]
Begränsningar / lokala villkor: [Fylls i]
Kunskaper och instruktioner
☐ Teoretiska och praktiska kunskaper för angivna truckar och arbetsuppgifter är kontrollerade och dokumenterade.
☐ Föraren har fått instruktioner om aktuell truck, lokala trafikregler, lastning, daglig kontroll och risker.
Kompetensunderlag / utbildningsintyg, datum, förvaringsplats: [Fylls i]
Giltighet och underskrifter
Gäller från: [Datum]    ☐ tills vidare    ☐ till och med: [Datum]
Kan återkallas omedelbart. Omprövas vid ändrad trucktyp, arbetsuppgift, risk eller kompetens. Vid osäkra förhållanden ska föraren avbryta arbetet och kontakta arbetsledningen.
Utfärdare: namn, befattning, ort och datum: [Fylls i]
Arbetsgivarens underskrift: _________________________________________
Förarens kvittens / underskrift: ______________________________________
Original hos dokumentansvarig; kopia till föraren. Truckkort/utbildningsintyg ersätter inte körtillståndet. Arbetsområde, giltighet och kvittens är praktiska tillägg i denna mall.
På gemensamma arbetsställen ska den samordningsansvariga ha rutiner för att kontrollera giltiga tillstånd och informera om arbetsställets truckregler.
Regelstöd: AFS 2023:11, 4 kap. 16–17 §§, ändrad t.o.m. AFS 2024:4. Kontrollerat 2026-10-13. Källa: Arbetsmiljöverket, www.av.se.
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